Aktuelle Hinweise
=================

A) Aktueller Hinweis zum Binäreingang EI 1201
B) Aktueller Hinweis zum Schaltdimmer ED 0601
C) Aktuelle Hinweise zum Modulsystem
D) Aktueller Hinweis zum Schaltaktor EO 1601
E) Aktuelle Hinweise zu Schaltaktoren EO 1602, EO 1603 und EO 1604


A) Aktueller Hinweis zum Binäreingang EI 1201

Achtung:
Das Gerät ist für Betrieb an Wechselspannung 230 VAC (1 Aussenleiter für alle) oder 24 VAC oder 24 VDC
oder zur Kontaktabfrage geeignet.
Das gilt jeweils für alle 12 Eingänge! Es dürfen auf keinen Fall die Spannungen gemischt werden.
Das kann zur Zerstörung des Gerätes führen (von der Gewährleistung ausgeschlossen)!
Weitere Informationen in der Installationsanleitung.


B) Aktueller Hinweis zum Schaltdimmer ED 0601

Achtung:
Das Gerät benötigt zum Betrieb eine Hilfsspannung von 24 VDC (18 VDC bis 25 VDC, max. 100 mA).
Ohne diese Hilfspannung werden keine Schaltfunktionen der Relais ausgeführt.
Die unverdrosselte Busspannung kann als Hilfsspannung nicht benutzt werden.
Weitere Informationen in der Installationsanleitung.


C) Aktuelle Hinweise zum Modulsystem

Für das Modulsystem stehen nun auch Ausgangsmodule zur Ansteuerung von 24 VDC-Antrieben zur 
Verfügung:
EO 0203 für 1 Antriebsmotor 24 VDC
EO 0403 für 2 Antriebsmotore 24 VDC

Achtung:
Bei der Programmierung muss in der Grundeinstellung des Zentralmoduls für das neue Modul EO 0203
das Modul EO 0201 bzw. für das neue Modul EO 0403 das Modul EO 0401 und jeweils die Funktion
Jalousie mit Zusatzfunktionen eingestellt werden!

Achtung:
Bei Programmierung mit der ETS 2 Version 1.1 b ist das Dummyprodukt BCU 2.1 (2.1 Dummy 
Appl 000004, Datei bcu21.vd1 auf der Diskette) in die Datenbank eib.db zu importieren.
Bei "Info zu Gerät" werden ausser der Physikalischen Adresse keine Informationen angezeigt. 
Dies ist ein Effekt der ETS und kein Gerätefehler. 
Wir empfehlen die ETS 2 Version 1.2 oder 1.3 zu benutzen. Updates sind bei den ETS-Händlern 
zu erwerben.


D) Aktueller Hinweis zum Schaltaktor EO 1601

Achtung:
Für schnell aufeinanderfolgende Schaltfunktionen (z.B. bei Lichtszenen) nur das Gerät EO 1602
(Schalten mit Zusatzfunktionen) einsetzen. Die Bustelegramme werden zwar von dem Gerät 
EO 1601 empfangen, aber die Relais führen die Schaltfunktion unvollständig aus.


E) Aktuelle Hinweise zu Schaltaktoren EO 1602, EO 1603 und EO 1604

Achtung:
Evtl. werden durch die ETS 2 Version 1.1 b bei Verwendung von sehr vielen Gruppenadressen 
nicht alle Gruppendadressen und Zuweisungen korrekt von der ETS in die Geräte übertragen und
dadurch nicht alle Schaltfunktionen ausgeführt. Dies ist kein Gerätefehler.
In diesem Fall ist die ETS 2 Version 1.2 oder 1.3 zu benutzen. Updates sind bei den ETS-Händlern 
zu erwerben.



Eisenberg, Januar 2004
 
 
